附件2

乡镇专职消防救援队建设标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 类别 | 建设标准 |
| 全国重点镇专职消防救援队 | 一级乡镇专职消防救援队 | 二级乡镇专职消防救援队 |
| 人员 | 专职消防队员 | ≥15人 | ≥15人 | ≥10人 |
| 车辆 | 水罐消防车 | ≥1辆（载水量≥3吨，发动机功率≥140千瓦，消防泵额定流量≥30L/S，比功率符合《消防车通用技术要求》，车辆符合道路交通管理相关规定和上牌要求） |
| 其他灭火消防车或专勤消防车 | 1辆 | 1辆 | l辆\* |
| 消防摩托车 | 2辆\* | 2辆\* | l辆\* |
| 营房设施 | 车位数量 | 3个 | 3个 | 2个 |
| 业务用房 | 消防车库 | 180平方米 | 180平方米 | 120平方米 |
| 通信值班室 | 10~20平方米 | 10~20平方米 | 10~20平方米 |
| 器材库 | 50~70平方米 | 50~70平方米 | 30~50平方米 |
| 体能训练室 | 20~40平方米 | 20~40平方米 | 20~30平方米 |
| 清洗（烘干）室 | 20~40平方米\* | 20~40平方米\* | 20~30平方米\* |
| 训练塔 | 120平方米\* | 120平方米\* | 120平方米\* |
| 业务附属用房 | 备勤室 | 50~90平方米 | 50~90平方米 | 30~50平方米 |
| 会议（学习）室 | 40平方米 | 40平方米 | 30平方米 |
| 辅助用房 | 餐厅、厨房 | 40平方米 | 40平方米 | 30平方米 |
| 浴室 | 20平方米 | 20平方米 | 15平方米 |
| 厕所、盥洗室 | 20平方米 | 20平方米 | 15平方米 |
| 项目 | 类别 | 建设标准 |
| 全国重点镇专职消防救援队 | 一级乡镇专职消防救援队 | 二级乡镇专职消防救援队 |
| 装备器材 | 水罐消防车随车器材 | 直流水枪 | 4支/车 |
| 多功能消防水枪 | 2支/车 |
| 水带 | 240米〜400米/车 |
| 水带挂钩 | 6个/车 |
| 水带包布 | 4个/车 |
| 水带护桥 | 4个/车 |
| 分水器 | 2个/车 |
| 异型接口 | 4个/车 |
| 异径接口 | 4个/车 |
| 机动消防泵（手抬泵或浮艇泵） | 2台/队（额定流量≥15L/S） |
| 集水器 | 1个/车 |
| 吸水管 | 8米/车 |
| 吸水管扳手 | 2把/车 |
| 消火栓扳手 | 2把/车 |
| 多功能挠钩 | 1套/车 |
| 强光照明灯 | 4具/车 |
| 消防斧 | 2把/车 |
| 单杠梯（伸缩梯） | 1架/车 |
| 两节拉梯 | 1架/车 |
| 手动破拆工具组 | 1套/车 |
| 干粉灭火器 | 3具/车 |
| 抢险救援器材 | 手持扩音器 | 1个/队 |
| 各类警示牌 | 1套/队 |
| 闪光警示灯 | 2个/队 |
| 隔离警示带 | 5盘/队 |
| 液压破拆工具组 | 1套/队 |
| 机动链锯 | 1具/队 |
| 无齿锯 | 1具/队 |
| 绝缘剪断钳 | 2把/队 |
| 救生缓降器 | 2个/队 |
| 过滤式自救呼吸器 | 10具/队 |
| 救援支架 | 1组/队 |
| 医药急救箱 | 1个/队 |
| 两节拉梯 | 1架/队 |
| 消防专用救生衣 | 1件/人 |
| 外壳内充式救生圈 | 6个/队 |
| 气动起重气垫 | 1套/队 |
| 项目 | 类别 | 建设标准 |
| 全国重点镇专职消防救援队 | 一级乡镇专职消防救援队 | 二级乡镇专职消防救援队 |
| 装备器材 | 个人防护装备 | 消防头盔 | 1顶/人（按4:1比例备份） |
| 消防员灭火防护服 | 1套/人（按2:1比例备份） |
| 消防手套 | 2副/人（按2:1比例备份） |
| 消防安全腰带 | 1根/人（按4:1比例备份） |
| 消防员灭火防护靴 | 1双/人（按4:1比例备份） |
| 消防通用安全绳 | 4根/队（按1:1比例备份） |
| 正压式空气呼吸器 | 1具/人（按5:1比例备份） |
| 佩戴式防爆照明灯 | 1个/人（按6:1比例备份） |
| 消防员呼救器 | 1个/人（按4:1比例备份） |
| 方位灯 | 1个/人（按4:1比例备份） |
| 消防轻型安全绳 | 1根/人（按4:1比例备份） |
| 消防腰斧 | 1把/人（按5:1比例备份） |
| 抢险救援头盔 | 1顶/人（按4:1比例备份） |
| 抢险救援手套 | 1副/人（按4:1比例备份） |
| 抢险救援服 | 1套/人（按4:1比例备份） |
| 抢险救援靴 | 1双/人（按4:1比例备份） |
| 灭火防护头套 | 1个/人（按2:1比例备份） |
| 坐式半(全)身安全吊带 | 2根/队（按2:1比例备份） |
| 手提式强光照明灯 | 4具/队（按1:1比例备份） |
| 消防护目镜 | 1个/人（按5:1比例备份） |
| 消防员防蜂服 | 2套/队（按1:1比例备份） |
| 通信器材 | 消防接处警系统 | 1套/队 |
| 录音接警电话 | 2部/队 |
| 视频会议系统 | 1套/队 |
| 营区监控系统 | 1套/队 |
| 基地台 | 1台/队 |
| 车载台 | 1台/车 |
| 公网集群对讲机 | 5部/队 |
| 对讲机 | 1台/人（按4:1比例备份） |
| 单兵图传设备 | 1套/队 | 1套/队\* | 1套/队\* |
| 摄影摄像器材 | 数码相机 | 1台/队 |
| 摄像机 | 1台/队\* |
| 无人机 | 1台/队 | 1台/队\* | 1台/队\* |
| 备注 | 1.专职消防队员须具有高中以上学历，年龄不超过30岁（驾驶员岗位可放宽至35岁），并参照国家综合性消防救援队伍消防员招录标准，通过体能和岗位适应性测试、面试、心理测试、体格检查、政治审核。2.个人防护装备须具有国家级检测机构出具的质量检测报告和产品认证；通信器材须与消防救援队伍使用的频率、频段相符合。3.\*项为选配项，各地结合当地实际情况自行确定。 |